**ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX-ΣΚΑΝΕΡ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ)(Τεμ. 6)**

|  |  |
| --- | --- |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Ασπρόμαυρος Laser |
| Καλώδιο USB | Ναι |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Τουλάχιστον 25 σελ/λεπτό |
| Ανάλυση εκτύπωσης | Τουλάχιστον 1200 x 600 dpi |
| Έγχρωμη σάρωση | Ναι |
| Ταχύτητα σάρωσης | ≥15 ppm |
| Ανάλυση σάρωσης | ≥1200 x 1200 dpi |
| Βάθος χρώματος | ≥8 bit / 24 bit |
| Μέγεθος χαρτιού | Τουλάχιστον A4, A5, Φάκελους |
| Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη | ≥25 ipm |
| Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | ≥8,000/ μήνα |
| Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρη | ≥25 ipm |
| Εκτύπωση διπλής όψης | Ναι |
| Αυτόματος τροφοδότης (ADF) | Ναι |
| Τροφοδοσία χαρτιού | ≥250 φύλλα |
| Υποστήριξη Πρωτ. Δικτύου | TCP/IP IPv4 |
| Συμβατότητα | Microsoft Windows XP/7/10, Server2008/2012 |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Αρχικά δοχεία μαύρου γραφίτη, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB , καλώδιο Δικτύου UTP (3m) |

**ΟΘΟΝΗ(Τεμ. 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Τύπος | TFT, έγχρωμη |
| Μέγεθος οθόνης | ≥ 20.0” (διαγώνιος σε ίντσες) |
| Ανάλυση | ≥ 1600 x 900 |
| Φωτεινότητα | ≥ 200cd/m2 |
| Αντίθεση | ≥ 1000:1 |
| Χρόνος Απόκρισης | ≤ 5 ms |
| Θύρες σύνδεσης | Τουλάχιστον D-sub, DVI-D |
| Γωνία θέασης | ≥ 175/175 (H/V) |